**08-077 ТС-50 тележка сатураторная на двух колёсах для приготовления и продажи охлаждённой газированной воды, сатуратор 40 л, сухой лед 25 кг, полный вес 140 кг, Главторгоборудование Минторга СССР 1950 г.**



Отрывок из стихотворения Самуила Маршака, хорошо известного и любимого "Хороший день":

Мне и папе стало жарко.

Мы растаяли, как воск.

За оградой Зоопарка

Отыскали мы киоск.

Из серебряного крана

С шумом брызнуло ситро.

Мне досталось

Полстакана,

А хотелось бы -

Ведро!

**Тележки сатураторные** применялись для приготовления и продажи охлаждённой газированной воды; выпускались двух типов: с наливным сатуратором и оборудованные автосатураторами, типов ТС-50, ТС-56 и ТС-58.


**Тележка сатураторная ТС-50**

Такие тележки не были редкостью на крупных улицах городов. Оборудование размещенное на тележки позволяло смешивать охлажденную газированную воду с сиропом. Два колеса тележки были мотоциклетного типа. В закрытом корпусе размещалась ванна с наливным сатуратором, обкладываемым льдом. Ванна закрыта крышкой, образующей прилавок. На крышке - колонка для газированной воды, колбы для сиропа и стаканомойка. В торцовой части тележки шкаф с двустворчатой дверцей. В нем располагались рукоятка мешалки сатуратора, манометр, штуцер для наливания воды и др. Тележка комплектовалась баллоном с углекислотой, углекислотным редуктором и шлангом с накидными гайками для присоединения баллона к тележке. Ёмкость сатуратора - 40 литров. 25 кг льда. Тележка оборудовалась тентом.

**Тележка сатураторная** (сатураторная тележка) - состояла из корпуса *1*, к которому была прикреплена ось с двумя колёсами *2*, ручка для передвижения тележки *3*, откидная подножка 4 для обеспечения устойчивости тележки на стоянке.

Тележка имела две ванны: в большой ванне монтировался сатуратор 5, в малую 6 укладывался лёд для охлаждения воды; раздаточная колонка 7 и стаканомойка 8 были расположены на неподвижной крышке стола 9. Сверху устанавливался тент 10 для защиты тележки от дождя и солнечных лучей.

 Вес тележки составлял 140 кг, допускалась загрузка 25 кг льда.

Изготовитель: Московский Совнархоз Смоленский завод торгового оборудования