**BW 184 AD Bomag - Технические данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Вес | 13 т |
| Вибрация, колебание | d |
| Рулевое управление | AL |
| Скорость | 11 км/ч |
| частота | 55 Hz |
| Ширина катка | 1.8 м |
| Статическая линеная нагрузка | 34 kg/cm |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | 4 B 3.9 C |
| Мощность двигателя | 76 кВт |