**355035, г. Ставрополь,**

**ул. Селекционная, д. 7**

**Тел. (8652) 41-23-63, 41-23-66**

**Факс: (8652) 28-26-23**

 **28-50-72**

 **28-50-94**

**E-mail: avtoclass@mail.stv.ru**

**www.avtoclass.com**

## МКМ-3403 на МАЗ-5337А2



|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Базовый автомобиль | МАЗ-5337А2 |
| Двигатель: |   |
| модель | ЯМЗ--6563.10 Euro 3 |
| тип/мощность, л.с. | дизельный/230 |
| Загрузка | боковая |
| Система погрузки | механизированная |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический |
| Масса мусоровоза полная, кг | 17550 |
| Масса спецоборудования, кг | 3700 |
| Вместимость кузова, м3 | 18 |
| Коэффициент уплотнения | 2-3 |
| Масса загружаемых бытовых отходов, кг | 7600 |
| Объем загружаемых бытовых отходов, м3 | 20-30 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 700 |
| Габаритные размеры, м: |   |
| длина | 7,47 |
| ширина | 2,5 |
| высота | 3,38 |
| Изготовитель | ОАО "РАРЗ" г.Ряжск |

Предназначен для сбора и вывоза бытового мусора, собираемого в стандартных контейнерах. Целый ряд новых технических решений, разработанных и примененных в конструкции мусоровозов позволил значительно улучшить эксплуатационные показатели этих машин, имеющих традиционную конструктивную схему.



**С уважением,**

**Отдел продаж Группы компаний «АВТОКЛАСС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.: (8652) 41-23-63, 41-23-66**

**Факс: (8652) 28-50-72, 28-50-94, 28-26-23**

**E-mail:** **avtoclass@mail.stv.ru** **http//www.avtoclass.com**

**ICQ - 446-720-160**