DAF Trucks N.V. Hugo van der Goeslaan 1, Postbus 90065, 5600 PT Eindhoven, Nederland [DAF](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/index.php?id=56) 1100/1300/1500/1600/1800/1900 1959 – 1972 г.

В 1959 году DAF обновил грузовики серий 1100, 1300 и 1500. Кабина получила фейслифт в виде новой решетки радиатора. Технический апгрейд включал в себя новые варианты 575-го двигателя, в том числе версию с турбонаддувом DS575 мощностью 165 л.с. (модель 1800). В том же году новая серия 1600 пришла на смену 1500. В 1963 году, DAF представил первую модель с колесной формулой 6х4, которая была доступна в виде шасси (AT 1900) и в виде шасси для бетоносмесителя (AT 1902).