**[MAN](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/index.php?id=42) G MAN-VW** 1979 – 1987 г.

В 1979 г. MAN начал кооперацию с фирмой Volkswagen по грузовым автомобилям среднего класса, получившим марку MAN-VW. В первую серию "G" входили пять базовых моделей (от "6.90F" и "10.136F") грузоподъемностью 2,7~6,5 т с новой кабиной над двигателем и дизелями MAN серии "D02" (3791 и 5687 см3, 90 и 136 л.с.). Шасси для них проектировали и собирали на VW. С 1985 г. их выпускали на бывшем заводе Bussing в Зальцгиттере, что заметно сократило долю участия VW в реализации соглашения.

**G90 MAN-VW** 1987 – 1993 г.

Представленное в 1987 г. второе поколение "G90" также включало пять моделей (от "6.100" до "10.150") с новым 6-цилиндровым мотором серии "D08" (6871 см3). Через несколько лет VW прервал кооперацию с MAN, а продукт их совместной разработки стал базой нового поколения [L2000](https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=577).

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| тип | MAN G 8.136 F,8.136 FL |
| вид сборки | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| год выпуска от | 1979/10 |
| год выпуска до | 1987/09 |
| мощность двигателя (кВт) | 100 |
| мощность двигателя (л.с.) | 136 |
| объём двигателя (куб.см) | 5687 |
| код двигателя | D 0226 MF |
| тип двигателя | Дизель |
| тип топлива | Дизель |
| конструкция оси | 4x2 |
| тоннаж | 8 |