

**H55**



**Technische Daten:**

|  |
| --- |
| **H55** |
| Kettenbreite: | 500mm, 600mm, 700mm |
| Motor (Diesel): | 216kW Deutz F 10L 413F |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2,2km/h |
| **mit Tieflöffel:** |
| Gewicht bei 700mm breiten Raupen: 52,2t |
| Losbrechkraft: | 184N |
| Reißkraft: | 210kN |
| **mit Klappschaufel:** |
| Gewicht 700mm breiten Raupen: 54,7t |
| Losbrechkraft: | 315kN |
| Vorschubkraft: | 330kN |
| Klappschaufel | 3,3m³ |