**Технические характеристики Komatsu PC100:**

|  |  |
| --- | --- |
| Двигатель | Komatsu S4D 105-5 |
| Мощность | 60.4 кВт |
| Эксплуатационная масса | 10500 кг |
| Ёмкость топливного бака | 230 л |
| Ёмкость гидравлической системы | 145 л |
| Скорость поворота платформы | 10 об/мин |
| Ширина гусениц | 480 мм |
| Максимальная скорость движения | 3.4 км/ч |
| Длина | 7180 мм |
| Ширина | 2300 мм |
| Высота | 2675 мм |
| Глубина копания | 4600 мм |
| Радиус копания | 7170 мм |
| Высота выгрузки | 4980 мм |