*Источник: trucksplanet.com*

Allis-Chalmers » TS-160 / TS-260 / TS-360, 1955 - 1962 г.

После того, как LaPlant-Choate стала частью компании Allis-Chalmers в 1952 г., головная компания вскоре представила новые модели, разработанные на основе конструкции LaPlant-Choate. С 1954 по 1957 г. компания показала целый модельный ряд скреперов, состоящий из моделей TS-160, TS-260 и TS-360 с вместимостью кузова 7, 11 и 15 м3. Рабочий вес TS-360 равнялся 22 т. На него ставили 280-сильный дизельный двигатель Allis-Chalmers. Гидравлическое рулевое управление включало два рабочих цилиндра, которые управлялись единственным клапаном, связанным с рулевым колесом в форме месяца. Самая легкая модель в семействе TS-160 оснащалась двигателем мощностью 155 л.с. Самая тяжелая модель TS-360 была также доступна в виде самосвалов TW-360 и TR-360. Последняя оснащалась кабиной с крышей.

TS-260E был скрепером с принудительной загрузкой (элеватор) с объемом кузова 17.6 куб. м. Он был представлен в 1965 г. как специальная версия уже давно выпускающегося классического скрепера TS-260. Элеваторный механизм с гидростатическим приводом производился компанией Hancock Manufacturing Company из Техаса. Полная масса 26 т.